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Foto: Columna para bañera de la colección ALEXIA de Ramon Soler®. 
Columnas para bañeras exentas de Ramon Soler
Gran lujo en el baño
Si contamos con un espacio amplio y decidimos instalar una bañera exenta, la elección de la grifería es primordial. Las griferías para bañeras exentas de Ramon Soler acompañarán a nivel estético dotando al baño de una elegancia inusual.
La bañera exenta es la encargada de recuperar los usos de antaño, cuando se llenaba de sales y espuma y el confort del baño se alargaba indefinidamente en el tiempo. Con las columnas para bañera de Ramon Soler  este lujo de carácter único puede adaptarse a diferentes estilos de bañera, al ser un tipo de grifería de vanguardia y pureza visual. 
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Foto: Columna para bañera de la colección DRAKO de Ramon Soler®.
Ramon Soler  presenta este año nuevas colecciones que completan aún más su amplio catálogo de diseños. En esta ocasión crea una colección de Columnas para bañeras que aportan un valor añadido al baño. Siendo casi escultóricas, los grifos toman un valor decorativo que consigue que, en conjunto con la bañera, el baño se convierta en un espacio único. 
Las columnas para bañeras exentas de Ramon Soler  son de diseño ergonómico, con una funcionalidad perfecta y un acabado impoluto para una grifería pensada exclusivamente para espacios sofisticados.
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Foto: Columna para bañera de la colección ALEXIA de Ramon Soler®.
Producto: monomando de columna para bañera con equipo de ducha 

Referencias: 
· 3685MO - Colección Alexia

· 7585MO - Colección Atica

· 3385MO - Colección Drako

· 4785MK - Colección Kuatro

· 9385MO - Colección RSQ

Características técnicas:

· Cartucho 35000-2 (3760), excepto 4785MK con cartucho, 40001-2.
· Flexo M-15 flexible.

· Presión de uso entre 1-5 bar, recomendada 3 bar. Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar. 

· Temperatura recomendada de agua caliente 55ºC. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.

· Caudal a 3 bar de de 9 a 12 l/min.
Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
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3685MO - Colección Alexia                                    4785MK - Colección Kuatro

CLICK AQUÍ PARA DESCARGAR IMÁGENES EN ALTA 

 


Industrias Ramon Soler   


	                               


C/Vallespir, 26                                                                       Pol. Ind. Fontsanta 


08970 Sant Joan Despí, Barcelona 


� HYPERLINK "mailto:info@rsramonsoler.com" �info@rsramonsoler.com� 


Teléfono +34 933 73 8001


Fax +34 933 73 78 58 


� HYPERLINK "http://www.ramonsoler.net" �www.ramonsoler.net�


                                                                                                       


   





Contacto de Prensa:





BARASONA Diseño y Comunicación


� HYPERLINK "mailto:carmen@barasona.com" �carmen@barasona.com� 


Teléfono +34 93 406  96 77  


C/Pelfort 20 casa 3; 


08017 Barcelona


www.barasona.com











