[image: image1.jpg]



PRESS 


[image: image11.jpg]RamonSoler




Foto: termostático RS-Q 2 vías con placa Superslim de Ramon Soler®
Ramon Soler ® lanza los nuevos Termostáticos empotrados de ducha con placa Superslim
Los termostáticos de Ramon Soler® son griferías que aúnan funcionalidad, ergonomía, confort y seguridad de uso. 

La hora de la ducha ha pasado de ser un momento rápido en el día, a ser uno de los mejores momentos para conectar con uno mismo. Por este motivo, Ramon Soler® se centra en ofrecer bienestar en el baño, aunando siempre funcionalidad y calidad. 
Esta vez nos lo demuestra con sus exclusivos termostáticos con placa metálica Superslim para empotrar en la pared. Al contrario que los mezcladores convencionales, no necesitan que regulemos la temperatura del agua mientras nos duchamos, sino que en menos de un segundo se compensan de forma precisa a los cambios de presión y temperatura, manteniendo la temperatura del agua constante durante toda la ducha. Se equipan con botón limitador de temperatura (ahorro de energía).
A nivel de diseño,  los nuevos termostáticos empotrados con placa metálica Superslim cuentan con un grosor extrafino de 2mm ajustado a la décima de milímetro y sin tornillos vistos, que dota a la grifería  de una estética minimalista y de última vanguardia. Además, la placa se presenta en diferentes formatos: Rectangular, rectangular con las esquinas redondeadas y en forma de escudo. 
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Foto: termostáticos con placa Superslim de Ramon Soler®
Todas las griferías termostáticas de la firma  incorporan las últimas tecnologías para garantizar la máxima seguridad y confort en el baño, entre las que destacan:

· DISTRIBUIDOR MECÁNICO

El mando superior tiene doble función: cierra el paso del agua y distribuye el agua en 2 salidas. Se trata de un mecanismo con discos cerámicos que aportan alta precisión y una resistencia extrema. 

· TERMOSTOP 

[image: image4.jpg]ﬂ38°

TERMOSTOP



Las griferías termostáticas disponen de un sistema limitador de temperatura, que indica al usuario el límite de temperatura de uso eficiente de 38º a 42ºC. Este sistema limita, mediante un tope de giro del volante la temperatura del agua caliente, pudiendo sobrepasarlo con solo pulsar un botón.
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HOTBLOCK

En caso de fallo de suministro repentino del agua fría, nuestro termostático dispone de un sistema que bloquea automáticamente la salida a alta temperatura, lo que podría provocar quemaduras al usuario.
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SENSIBILIDAD de la grifería termostática ha sido estudiada, de manera que nos permite regular cómodamente la temperatura deseada: una ligera presión en el botón más el giro del volante regulador de temperatura bastará para incrementarla, siempre que se desee, respecto a la temperatura reglada (38 ºC). Además, los cartuchos termostáticos 1700T de Ramon Soler  reaccionan en menos de 1 segundo a variaciones de temperatura y caudal manteniendo la temperatura solicitada. 
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ERGONOMIA

El diseño ergonómico de nuestras griferías permite el fácil uso para cualquier persona.
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DURABILIDAD

Nuestra grifería destaca por su gran resistencia ya que todos sus componentes externos con desgaste, son metálicos lo que permite una gran durabilidad con el paso del tiempo.
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· PROTECCIÓN ACÚSTICA

Nuestra grifería dispone de diferentes filtros acústicos tanto en las entradas de agua de los grifos como en el interior de sus mecanismos de regulación, optimizando la protección acústica.
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DIAMOND FINISH

La superficie de todas nuestras griferías son muy resistentes y poseen un acabado brillo extra gracias a un estudiado proceso de cromado y a rigurosos controles de calidad.

Regular la temperatura del agua de forma rápida y mantenerla durante toda la ducha es posible con los termostáticos de Ramon Soler® altas prestaciones, diseño donde se mima hasta el último detalle y una funcionalidad envidiable.

El baño es un espacio que debe componerse de elementos duraderos, por eso los materiales que utiliza Ramon Soler® son uno de los factores más importantes del conjunto. Ramon Soler®  piensa en las exigencias del mercado fabricando piezas de gran calidad.
DESCARGAR FOTOS EN ALTA EN EL SIGUIENTE LINK: 

http://www.barasona.com/prensa/ramonsoler/termostaticos/termostaticoempotradosuperslim.zip 
Sobre Ramon Soler®

Fabricante de grifería con sede en Barcelona desde 1890,  con una nave industrial de 16.000 m2 en San Joan Despí (Barcelona). 

Su catálogo ofrece una amplia gama de griferías y sistemas de hidroterapia que destacan por ser productos ecoeficientes, estéticos, confortables y de alta fiabilidad. Ramon Soler® ha creado modelos de grifería pensados para las personas, buscando no sólo crear belleza sino también confort y precisión en sus mecanismos. Desde hace unas décadas, han priorizado la investigación para optimizar no sólo el consumo del agua y energía sino también la optimización de los materiales y procesos de producción. 

Ramon Soler®  se ha convertido en una marca de referencia internacional porque sus productos se han certificado con las normativas más exigentes y sus redes comerciales se extienden a los 5 continentes, en  más de 50 países.

Industrias Ramon Soler   


	                               


C/Vallespir, 26                                                                       Pol. Ind. Fontsanta 


08970 Sant Joan Despí, Barcelona 


� HYPERLINK "mailto:info@rsramonsoler.com" �info@rsramonsoler.com� 


Teléfono +34 933 73 8001


Fax +34 933 73 78 58 


� HYPERLINK "http://www.ramonsoler.net" �www.ramonsoler.net�


                                                                                                       


   





Contacto de Prensa:





BARASONA Diseño y Comunicación


� HYPERLINK "mailto:carmen@barasona.com" �carmen@barasona.com� 


Teléfono +34 93 406  96 77  


C/Pelfort 20 casa 3; 


08017 Barcelona


www.barasona.com











